**2022年2月份济宁市地表水环境质量状况**

2022年2月份，济宁市19个国控地表水考核断面，实施了采测分离监测，水质类别评价指标包含21项基本监测指标，pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物。

**济宁市国控地表水水质表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **断面名称** | **所在河流** | **监测时间** | **水质类别** |
| 兖州南大桥 | 泗河 | 2022年2月 | Ⅳ |
| 105公路桥 | 洙水河 | 2022年2月 | Ⅲ |
| 高河桥（老万福河口） | 老万福河 | 2022年2月 | Ⅲ |
| 西石佛 | 老运河 | 2022年2月 | Ⅲ |
| 老运河微山段 | 老运河 | 2022年2月 | Ⅲ |
| 李集 | 京杭运河  （梁济运河段） | 2022年2月 | Ⅲ |
| 尹沟 | 泗河 | 2022年2月 | Ⅱ |
| 西支河入湖口 | 西支河 | 2022年2月 | Ⅲ |
| 东石佛 | 洸府河 | 2022年2月 | Ⅲ |

**济宁市国控地表水水质表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **断面名称** | **所在河流** | **监测时间** | **水质类别** |
| 西 姚 | 东鱼河 | 2022年2月 | Ⅳ |
| 鲁 桥 | 白马河 | 2022年2月 | Ⅲ |
| 前白口 | 南四湖 | 2022年2月 | Ⅲ |
| 二级坝 | 南四湖 | 2022年2月 | Ⅲ |
| 南 阳 | 南四湖 | 2022年2月 | Ⅲ |
| 岛 东 | 南四湖 | 2022年2月 | Ⅲ |
| 大 捐 | 南四湖 | 2022年2月 | Ⅲ |
| 牛庄闸 | 泉河 | 2022年2月 | Ⅳ |
| 喻 屯 | 洙赵新河 | 2022年2月 | Ⅳ |
| 清 河 | 万福河 | 2022年2月 | Ⅲ |