济宁市 2025 年度固体废物污染环境
防治信息公告
2025 年济宁市产生固体废物总量3464.60万吨，其中，一般工业固体废物产生量为 830.54 万吨，危险废物产生量为45.24万吨，生活垃圾产生量为227.93万吨，建筑垃圾产生量为813.42万吨，农业固体废物产生量为 1541.70万吨 ，城镇污水污泥产生量为 5.77万吨。济宁市固体废物污染环境防治信息详细情况如下。
一 、 一般工业固体废物
1.产生 、 利用及处置情况
2025年，本市一般工业固体废物产生量 830.54万吨 ，综合利用量为 704.50 万吨，综合利用率为 80.18%；处置量为 109.06万吨 ，处置率为 12.41%；累计贮存量为 65.02万吨。
2.行业产生情况
2025 年，一般工业固体废物产生量排名前 5 的行业依次为热电联产、烟煤和无烟煤开采洗选、机制纸及纸板制造、铁矿采选、生物质能发电，分别占全市一般工业固体废物产生量的 26.68% 、23.11% 、17.92% 、9.43% 、6.35%，详细情况见图 1。
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图 1    济宁市 2025年主要行业一般工业固体废物产生情况
3.主要产生种类

2025年，一般工业固体废物产生量排名前五的种类依次为粉煤灰、煤矸石、炉渣、尾矿、污泥 ，产生量分别占全市一般工业固体废物产生总量的27.51%、24.84%、14.46%、 9.43% 、8.78%，详细情况见表 1。
表 1    一般工业固体废物主要种类产生、利用及处置情况
	废物种类
	产生量（万吨）
	综合利用量（万吨）
	处置量（万吨）
	贮存量（万吨）

	SW02粉煤灰
	241.70
	197.31
	0
	24.35

	SW04煤矸石
	218.20
	115.94
	103.79
	2.87

	SW03炉渣
	127.01
	116.88
	0.03
	32.67

	SW05尾矿
	82.82
	82.67
	0
	0.15

	SW07污泥
	77.17
	74.27
	2.53
	0.73


4.主要利用设施情况
2025 年，本市共有 31家单位开展一般工业固体废物利用活动，本市一般工业固体废物利用能力为633.26万吨/年，主要利用设施情况见表2。
表2   一般工业固体废物利用设施情况

	利用设施所属单位名称
	利用废物种类
	利用产品名称
	设计利用能力

（万吨/年）
	实际利用量

（万吨）

	邹城市天禾新型建材有限公司
	煤矸石、脱硫石膏
	煤矸石烧结砖
	24
	15.5

	山能汇鲁（山东）环保建材有限公司
	煤矸石
	混凝土砌块
	200
	200

	邹城市天屹新型建材科技有限公司
	煤矸石
	煤矸石烧结砖
	18.7
	15.8

	山东鲁泰环保建材有限公司


	一般固废电石渣、煤矸石、粉煤灰、炉渣、脱硫石膏、石英砂选矿废渣、铁矿选矿废渣
	熟料水泥
	177.6
	49.55

	济宁海螺水泥有限责任公司
	一般固废灰、渣
	熟料水泥
	375
	60.2

	山东隆湖新材料科技有限公司
	一般固废灰、渣
	蒸压砖
	60
	23.9

	济宁市建宁新材料科技有限公司
	粉煤灰
	蒸压加气混泥土砌块
	35
	13.51

	山东德信微粉有限公司
	水渣
	矿渣复合粉
	30
	1.39

	山东源胜工贸有限公司
	水渣、钢渣
	微粉
	40
	27

	汶上华远环保科技有限公司
	炉渣
	环保沙
	40
	20

	微山光大环保能源有限公司
	炉渣
	环保砖
	10.95
	6.21

	枣庄矿业集团岱庄煤业有限公司
	煤矸石
	井下填充料
	52
	19.98

	何岗煤矿
	粉煤灰、煤矸石
	井下填充料
	60
	18.7

	唐口煤矿
	煤矸石
	井下填充料
	60
	9

	山东长兴塑料助剂股份有限公司
	PET废料
	塑料助剂
	4.5
	3.49

	山东佰事达生态农业有限公司
	一般固废生活污泥
	好氧堆肥
	10
	1.5

	济宁正辰环保科技有限公司
	一般固废、污泥等
	路基新型材料
	50
	0.21

	济宁万生环保材料有限公司
	聚对苯二甲酸乙二醇酯
	再生PET颗粒
	2.79
	3.83

	济宁秦源环保有限公司
	炉渣
	环保砂
	20
	11.112

	济宁成坤新型墙材制品有限公司
	煤矸石
	烧结煤矸石页岩砖
	24
	10.26

	山东鲁宣农业发展有限公司
	城市污水处理厂生活污泥
	蚯蚓养殖
	2.68
	1.58

	山东众驰环保科技有限公司
	一般固废废活性炭渣
	再生木质活性炭
	0.3
	0.21

	济宁市兖州区明兴金属制品有限公司
	一般固废下脚料、氧化皮、废钢丸
	铸钢件
	0.15
	0.05

	济宁市兖州区三合金属制品有限公司
	一般工业固 废
	废砂
	0.02
	0.015

	济宁亿焱环保科技有限公司
	一般固废污泥
	污泥掺烧燃料棒
	10
	0.4

	深耀环境科技（济宁）有限公司
	炉渣
	建材制砖骨料等、废金属
	16.2
	12.3

	山东太阳纸业股份有限公司
	一般固废灰、渣
	绿色建材（环保砖）
	20
	1.3

	山东兴仓物流有限公司
	铁矿选矿废石
	建筑碎石
	70
	40

	山东质能新型材料有限公司
	铁矿选矿尾砂
	机制砂
	90
	20

	金乡县汇东环保科技有限公司
	炉渣
	环保沙
	30
	5

	济宁中联水泥有限公司
	一般固废电石渣、煤矸石、粉煤灰、炉渣、脱硫石膏、石英砂选矿废渣、铁矿选矿废渣
	熟料水泥
	293
	41.26


5.主要处置设施情况
2025 年，本市共有 4 家单位从事一般工业固体废物处置活动，本市一般工业固体废物处置能力为 26.12 万吨/年，主要处置设施情况见表3。
表3   一般工业固体废物处置设施情况
	处置设施所属单位名称
	处置场类型
	处置废物种类
	实际处置量

（万吨）
	实际利用量

（万吨）
	使用年限/预期关闭时间（填埋场）

	嘉祥经开区供热有限公司
	焚烧炉
	污泥
	0.62
	
	/

	济宁瑞宏新型建材有限公司
	焚烧造砖
	粉煤灰
	10
	
	

	邹城市天禾新型建材有限公司
	窑炉
	煤矸石
	15
	15
	

	邹城市天禾新型建材有限公司
	窑炉
	脱硫石膏
	0.5
	0.5
	


二 、 危险废物
1.产生 、 利用及处置情况

2025年，本市危险废物（含医疗废物）产生量 45.24万吨，利用量为 21.05万吨，利用率为46.53%；处置量为 23.40万吨，处置率为51.73%；贮存量为 0.79万吨。

2025年，本市医疗废物产生量8628.61吨，处置量8628.61吨，无害化处置率为 100%，主要处置方式为焚烧。

行业产生情况

2025年，本市危险废物产生量排名前五的行业依次为化学原料和化学制品制造业、电力、热力生产和供应业、生态保护和环境治理业、石油、煤炭及其他燃料加工业、医药制造业，分别占全市危险废物产生总量的 40.99% 、19.78% 、 18.65% 、10.96% 、3.47%，详细情况见图 2。
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图 2    济宁市 2025年主要行业危险废物产生情况
3.主要产生种类

2025年，危险废物产生量排名前五的种类依次为HW18 焚烧处置残渣、HW02 医药废物、HW34 废酸 和HW11、 HW04 农药废物，产生量分别占全市危险废物产生总量的 20.76% 、19.06% 、17.77% 、16.07% 、6.82%，详细情况见表 4。

表 4    危险废物主要种类产生、利用及处置情况
	废物种类
	产生量（吨）
	综合利用量（吨）
	处置量（吨）
	贮存量（吨）

	HW18 焚烧处置残渣
	92269.16
	13.25
	88010.76
	10902.15

	HW02 医药废物
	84743.90
	74894.16
	9929.90
	65.71

	HW34 废酸
	78963.99
	78108.34
	684.06
	215.78

	HW11精（蒸）馏残渣
	71398.15
	23858.58
	43786.61
	4210.15

	HW04 农药废物
	30323.60
	9320.06
	21396.93
	76.89


4.危险废物转移情况
2025年，济宁市运行危险废物省内联单转移量35.25万吨，跨省转入联单转移量275.93吨，跨省转出联单转移量3.63万吨。

5.危险废物许可证颁发情况
2025年，本市共有48家危险废物（含医疗废物）经营许可证持证单位，其中处置医疗废物持证单位 1 家，核准处置能力 2 万吨/年，实际处置量0.86万吨。详细情况见表 5。

表 5    危险废物许可证持证单位情况
	危险废物许可证持证单

位名称
	许可证编号
	核准经营方式
	核准收集利用处置贮存废物类别/代码
	核准收集

利用处置

贮存能力（ 吨/年）
	许可证有效期

	济宁市远东生态环保有限公司
	济宁危证 01号
	收集、贮存、处置
	HW01 医疗废物（841-001-01 、841-002-01 、841-003-01 、841-004-01、841-005-01）
	20000
	2023 年11月20 日至 2028年 11月19日

	山东新盛境环保科技有限公司
	济宁危证 02号
	收集、贮存
	HW08 废矿物油与含矿物油废物（900-199-08 至 900-205-08 、900-209-08 至 900-221-08、900-249-08）；HW09 油/水、烃/水混合物或乳化液（900-005-09至 900-007-09）;HW11 精（蒸）馏残渣（251-013-11、451-002-11、451-003-11）； HW12 染料、涂料废物（900-250-12 至 900-256-12 、900-299-12）；HW13有机树脂类废物（900-014-13 至 900-016-13）；HW29 含汞废物（900-023-29、 900-024-29）；HW31 含铅废物（900-052-31）；HW36 石棉废物（900-030-36至 900-032-36）；HW49 其他废物（900-039-49、900-041-49、900-044-49）； HW50 废催化剂（263-013-50 、275-009-50、276-006-50 、772-007-50、900-048-50、900-049-50）
	5700
	2025年11月17 日至 2026年 11月16日

	邹城市森海环保科技有限公司
	济宁危证 03号
	收集、贮存
	HW02 医药废物（271-001-02 、271-003-02、275-004-02 、276-003-02、276-004-02）；HW03 废药物、药品（900-002-03）；HW06 废有机溶剂与含有机溶剂废物（900-404-06 、900-405-06 、900-407-06 、900-409-06）；HW08 废矿物油与含矿物油废物（398-001-08 、900-199-08 至 900-201-08 、 900-203-08、900-209-08、900-210-08、900-213-08、900-214-08、900-216-08至 900-221-08、900-249-08）；HW09 油/水、烃/水混合物或乳化液（900-005-09至 900-007-09）；HW10 多氯（溴）联苯类废物（900-008-10、900-010-10）； HW11 精（蒸）馏残渣（900-013-11）；HW12 染料、涂料废物（900-250-12至 900-256-12 、900-299-12）；HW13 有机树脂类废物（900-014-13 至900-016-13、900-451-13）；HW16 感光材料废物（231-001-16、231-002-16、 900-019-16）；HW17 表面处理废物（336-064-17、336-066-17、336-067-17）；HW23 含锌废物（900-021-23）；HW29 含汞废物（900-022-29 至 900-024-29）； HW32 无机氟化物废物（900-026-32）；HW34 废酸（900-300-34 至900-308-34、900-
	13800
	2025年10月22日至 2026年 10月21日

	
	
	
	349-34）；HW35 废碱（900-352-35、900-353-35、900-399-35）； HW36 石棉废物（900-030-36 至 900-032-36）；HW45 含有机卤化物废物（261-085-45 、261-086-45）；HW46 含镍废物（900-037-46）；HW49 其他废物（772-006-49 、900-039-49 、900-041-49 、900-044-49 、900-045-49 、 900-047-49、900-999-49）；HW50 废催化剂（263-013-50 、275-009-50、276-006-50、772-007-50 、900-048-50 、900-049-50）。
	
	

	济宁凯洁环保科技有限公司
	济宁危证 04号
	收集、贮存
	HW02 医药废物（271-001-02 至 271-005-02、272-001-02 、272-003-02、272-005-02、275-001-02 至 275-006-02 、275-008-02 、276-001-02 至276-005-02）；HW03 废药物、药品（900-002-03）；HW04 农药废物(剧毒性除外）（263-001-04 至 263-012-04 、900-003-04)；HW06 废有机溶剂与含有机溶剂废物（900-401-06 、900-402-06 、900-404-06 、900-405-06、900-407-06、900-409-06）；HW08 矿物油与含矿物油废物（071-001-08、071-002-08、072-001-08 、251-001-08 至 251-006-08 、251-010-08 至251-012-08 、900-199-08 至 900-201-08 、900-203-08 至 900-205-08、900-209-08、900-210-08 、900-213-08 至 900-221-08 、900-249-08）；HW09油/水、烃/水混合物和乳化液(900-005-09 至 900-007-09)；HW10 多氯（溴）联苯类废物（900-008-10）；HW11 蒸馏残渣(251-013-11 、252-001-11 至252-005-11、252-007-11、252-009-11 至 252-013-11、252-016-11、252-017-11、

451-001-11 至 451-003-11 、261-007-11 至 261-035-11 、261-101-11 至261-111-11、261-113-11 至 261-136-11、309-001-11、772-001-11、900-013-11)；HW12 染料、涂料废物(264-002-12 至 264-013-12、900-250-12 至 900-256-12、900-299-12)；HW13 有机树脂类废物（265-101-13 至 265-104-13、900-014-13至 900-016-13、900-451-13）；HW16 感光材料废物（266-009-16、266-010-16、231-001-16、231-002-16、398-001-16、873-001-16、806-001-16、900-019-16）；HW17 表面处理废物（336-050-17 至 336-064-17、336-066-17 至 336-069-17、336-100-17、336-101-17）；HW23 含锌废物（336-103-23 、900-021-23）；HW29 含汞废物（900-023-29 、900-024-29、900-452-29）；HW31 含铅废物（384-004-31 、900-052-31）；HW34 废酸（251-014-34 、264-013-34、261-057-34、261-058-34、313-001-34、336-105-34、398-005-34 至 398-007-34、900-300-34 至 900-308-34 、900-349-34）；HW35 废碱（251-015-35、261-059-35、193-003-35、221-002-35、900-350-35 至900-356-35、900-399-35）；HW36
	7000
	2025 年 3月19日至 2026 年

3月18日


	
	
	
	石棉废物（109-001-36 、261-060-36 、302-001-36 、308-001-36、367-001-36、373-002-36 、900-030-36 至 900-032-36）；HW49 其它废物（309-001-49、772-006-49、900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-044-49至 900-046-49、900-047-49（不含有感染性、反应性的危险废物和废弃剧毒化学品）、900-999-49）；HW50 废催化剂（263-013-50 、271-006-50、275-009-50 、276-006-50 、772-007-50 、900-048-50 、900-049-50）。
	
	

	济宁市荣耀环保科技有限公司
	济宁危证 05号
	收集、贮存
	HW08 废矿物油与含矿物油废物（900-199-08 至 900-201-08 、900-204-08、900-210-08、900-214-08 、900-217-08 至 900-220-08 、900-249-08）；HW09油/水、烃/水混合物或乳化液（900-005-09 至 900-007-09）；HW11 精（蒸）馏残渣（252-003-11 至 252-005-11 、252-010-11 、252-013-11、772-001-11、900-013-11）；HW12 染料、涂料废物（900-250-12 至 900-256-12、900-299-12）；HW13 有机树脂类废物（900-014-13 至 900-016-13）；HW16感光材料废物（231-001-16、231-002-16、398-001-16、900-019-16）；HW17表面处理废物（336-052-17 、336-063-17 、336-064-17 、336-068-17、336-101-17）；HW21 含铬废物（336-100-21）；HW29 含汞废物（900-023-29）；HW31 含铅废物（900-052-31）；HW34 废酸（313-001-34 、336-105-34、398-005-34、900-300-34 、900-304-34 、900-307-34 、900-349-34）；HW35废碱（251-015-35、261-059-35 、900-352-35 、900-399-35）；HW36 石棉废物（367-001-36 、373-002-36 、900-030-36 至 900-032-36）；HW49 其他废物（772-006-49 、900-039-49 、900-041-49 不包括感染性废物、900-042-49、900-044-49 至 900-046-49、900-999-49）；HW50 废催化剂（900-049-50）。
	9500
	2025年11月14日至 2026年 11 月13日

	济宁凯昌再生资源有限公司
	济宁危证 06号
	收集、贮存
	HW02 医药废物（271-002-02 、271-003-02、271-004-02），HW04 农药废物（263-007-04 至 263-012-04 、900-003-04），HW08 废矿物油与含矿物油废物（251-001-08 、251-012-08 、398-001-08 、291-001-08 、900-199-08 至900-221-08、900-249-08），HW09 油/水、烃/水混合物或乳化液（900-005-09至 900-007-09），HW11 精（蒸）馏残渣（251-013-11、252-005-11、252-007-11、252-010-11、252-011-11 、900-013-11 、772-001-11），HW12 染料、涂料废物（264-011-12 、264-013-12 、900-250-12 至 900-256-12 、900-299-12），

HW13 有机树脂类废物（900-014-13 至 900-016-13），HW16 感光材料废物，HW17 表面处理废物（336-052-17、336-060-17、336-063-17、336-064-17、336-066-17、336-069-17），HW29 含汞废物（231-007-29 、265-003-29、387-001-029 、900-022-29 、900-023-29 、900-024-29），HW31 含铅废物（243-001-31 、384-004-31 、900-052-31），HW49 其他废物（772-006-49、900-039-49 至 900-046-49 、900-999-49），HW50 废催化剂（261-151-50、261-152-50、261-167-50、261-183-50、263-013-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50、772-007-50 、900-048-50 、900-049-50）。


	8000
	2025 年 4 月 15 日至 2026 年4 月 14 日

	济宁晨润环保科技有限公司
	济宁危证 08号
	收集、贮存
	HW08 废矿物油与含矿物油废物（251-001-08 至 251-003-08、900-199-08至 900-221-08、900-249-08）;HW09 油/水、烃/水混合物或乳化液（900-005-09至 900-007-09）;HW11 精（蒸）馏残渣（252-005-11、252-010-11、772-001-11、900-013-11）;HW12 染料、涂料废物（264-012-12、264-013-12、900-250-12至 900-256-12、900-299-12）;HW16 感光材料废物（231-001-16、231-002-16、398-001-16、900-019-16）;HW17 表面处理废物（336-063-17、336-064-17、336-068-17）;HW29 含汞废物（231-007-29、261-053-29 、387-001-29、

900-023-29、900-024-29 、900-452-29）;HW31 废铅蓄电池（900-052-31）;HW49 其他废物（772-006-49 、900-039-49 、900-041-49、

900-042-49、900-045-49、900-046-49、900-047-49（不含易燃性和反应性）、900-053-49、900-999-49（不含易燃性和反应性））;HW50 废催化剂（263-013-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50、772-007-50、900-048-50、900-049-50）。
	9000
	2026 年 1 月 4日至 2027 年 1月 3日


	济宁绿航环保科技有限公司
	济宁危证 09号
	收集、贮存
	HW08 废矿物油与含矿物油废物（900-199-08 、900-200-08 、900-203-08、900-214-08 、900-217-08 至 900-220-08 、900-249-08）；HW12 染料、涂料废物（900-250-12 至 900-256-12 ，900-299-12）；HW13 有机树脂类废物（900-014-13 至 900-016-13）；HW16 感光材料废物（231-001-16、231-002-16、398-001-16、900-019-16）；HW31 废铅酸蓄电池（900-052-31）；HW36 石棉废物（367-001-36 、373-002-36、900-030-36 至 900-032-36）；HW49 其他废物（900-039-49、900-041-49）；HW50 废催化剂（900-049-50）。
	5900
	2025年 1 月6日至 2026年 1月5日

	济宁市振华环境服务有限公司
	济宁危证 10号
	收集、贮存
	HW08 废矿物油与含矿物油废物（900-199-08 至 900-205-08、900-209-08至 900-221-08、900-249-08）；HW09 油/水、烃/水混合物或乳化液（900-005-09至 900-007-09）；HW12 染料、涂料废物（900-250-12 至 900-256-12、900-299-12）；HW13 有机树脂类废物（900-014-13 至 900-016-13）；HW16感光材料废物（266-09-16、266-010-16、231-001-16、231-002-16、398-001-16、837-001-16、806-001-16 、900-019-16）；HW29 含汞废物（900-023-29、900-024-29）；HW31 废铅蓄电池（900-052-31）；HW34 废酸（251-014-34、

264-013-34、261-057-34、261-058-34、313-001-34、336-105-34、398-005-34至 398-007-34 、900-300-34 至 900-305-34）;HW35 废碱（251-015-35、261-059-35、193-003-35、221-002-35、900-350-35 至900-356-35、900-399-35）；HW49 其他废物（900-039-49 、900-041-49 、900-044-49）。
	5400
	2025年 1 月6日至 2026年 1月5日

	微山鑫润再生资源有限公司
	济宁危证 12号
	收集、贮存
	HW31 废铅蓄电池（900-052-31）；HW49 其他废物（除感染性、反应性类外的 900-039-49 、900-041-49 、900-042-49 、900-044-49 、900-045-49）。
	18000
	2026年 1月 14 日至 2027年 1月13日


	山东华油新能源科技股份有限公司
	济宁危证 13号
	收集、贮存、利用
	HW08 废矿物油与含矿物油废物（398-001-08 、251-001-08 、900-199-08 至900-201-08、900-203-08 至 900-205-08、900-209-08、900-210-08、900-214-08、900-216-08 至 900-221-08 、900-249-08）
	30000
	2024 年 9 月 18  日至 2029 年9 月 17 日

	济宁宇宸环保科技有限公司
	济宁危证 14号
	收集、贮存
	HW02 医药废物（271-001-02 至 271-005-02、272-001-02 、272-003-02、272-005-02、275-001-02 至 275-006-02 、275-008-02 、276-001-02 至276-005-02）；HW08 矿物油与含矿物油废物（900-215-08 至 900-220-08、900-249-08）；HW09 油/水、烃/水混合物或乳化液（900-005-09 至900-007-09）；HW11 精（蒸）馏残渣（251-013-11、252-002-11、252-004-11、252-005-11、252-010-11、252-011-11、252-014-11、252-015-11、451-001-11至 451-003-11、772-001-11、900-013-11）；HW12 染料、涂料废物（900-250-12至 900-256-12 、900-299-12）；HW13 有机树脂类废物（265-101-13 至265-104-13 、900-014-13 至 900-016-13 、900-451-13）；HW16 感光材料废

物（266-009-16 、266-010-16 、231-001-16 、231-002-16 、398-001-16、873-001-16、806-001-16、900-019-16）；HW17 表面处理废物（336-050-17至 336-064-17、336-066-17 至 336-069-17、336-100-17、336-101-17）；HW18焚烧处置残渣（772-002-18、772-003-18）；HW21 含铬废物（336-100-21）；HW22 含铜废物（398-004-22）；HW29 含汞废物（900-023-29）；HW31含铅废物（384-004-31、900-052-31）；HW34 废酸（251-014-34、264-013-34、313-001-34、336-105-34、398-005-34、398-007-34、900-300-34 至 900-302-34、900-307-34、900-349-34）；HW35 废碱（251-015-35 、900-350-35 至900-356-35、900-399-35）；HW46 含镍废物（261-087-46 、384-005-46、900-037-46）；HW49 其他废物（309-001-49 、772-006-49 、900-039-49、900-041-49、900-042-49 、900-044-49 至 900-047-49 、900-999-49）；HW50废催化剂（263-013-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50、772-007-50、900-048-50 、900-049-50）。
	6860
	2025年 10 月 28  日至 2026年 10 月 27 日

	梁山德润能源有限公司
	济宁危证 16号
	收集、贮存、利用
	废矿物油 HW08（251-001-08 、251-003-08（不含油泥）、900-199-08（不含油泥）、900-200-08（不含油泥）、900-203-08、900-209-08、900-214-08、900-217-08、900-218-08 、900-219-08 、900-220-08 、900-249-08））。
	30000
	2021 年 8 月 2 日至 2026 年 8

月 1 日

	山东圣阳电源股份有限公司
	济宁危证 17号
	收集、贮存
	废铅蓄电池 HW31（900-052-31）
	20000
	2025年 7 月 8 日至 2028年

7 月7日

	济宁丹佳环境服务有限公司
	济宁危证 18号
	收集、贮存、处置
	焚烧处理类：HW02（271-001-02 至 271-005-02、272-001-02 、272-003-02、272-005-02、275-001-02 至 275-008-02、276-001-02 至 276-005-02）；HW03（900-002-03）；HW04（263-001-04 至 263-006-04、263-007-04、263-008-04至 263-012-04、900-003-04]；HW05（266-001-05 至 266-003-05、900-004-05）；HW06（900-401-06 至 900-402-06 、900-404-06 、900-405-06 、900-407-06、900-409-06）；HW07（336-002-07）；HW08（251-001-08 至 251-012-08、900-199-08 至 900-201-08 、900-203-08 至 900-205-08 、900-209-08 至900-221-08 、900-249-08）；HW09（900-006-09 、900-007-09）；HW11

（251-013-11 、252-001-11 至 252-005-11 、252-007-11 、252-009-11 至252-013-11、252-016-11、451-001-11 至 451-003-11、261-007-11、261-008-11、 261-012-11 至 261-031-11、261-032-11、261-033-11、261-034-11、261-035-11、 261-100-11、261-101-11、261-102-11、261-103-11 至 261-105-11、261-106-11、261-107-11 至 261-111-11 、261-113-11 至 261-133-11 、261-135-11、261-136-11、772-001-11 、900-013-11）；HW12（264-004-12 、264-008-12、264-009-12 至 264-013-12、900-250-12 至 900-256-12、900-299-12）；HW13（265-101-13 至 265-104-13、900-014-13 至 900-016-13、900-451-13）；HW14（900-017-14）；HW16（266-009-16、266-010-16、231-001-16、231-002-16、398-001-16、900-019-16）；HW17（336-050-17 至 336-069-17、336-101-17）；HW18（772-005-18）；HW19（900-020-19）；HW21（193-001-21、193-002-21）；HW33（336-104-33 、900-027-33 至 900-029-33）；HW37（261-061-37 至261-063-37、900-033-37）；HW38（261-064-38 至 261-069-38、261-140-38）；HW39（261-070-39、261-071-39）；HW40（261-072-40）；HW45（261-078-45至 261-082-45、261-084-45 至 261-086-45）；HW49（900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-046-49 、900-047-49 、900-999-49）；HW50（261-151-50至 261-153-50 、261-157-50 至 261-161-50 、261-164-50 、261-166-50、261-167-50、261-170-50、


	40000
	2021年3月11日至 2026年

3月10日

	
	
	
	261-171-50、261-172-50、261-174-50、261-175-50、261-177-50、261-180-50 至 261-183-50、263-013-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50 、900-048-50）。3 万吨/年物化处理：HW09（900-005-09 至 900-007-09）、HW20（261-040-20）、HW21（261-138-21）、HW22（304-001-22 、398-004-22 、398-005-22、398-051-22）、HW24（261-139-24）、HW26（384-002-26）、HW29（265-002-29、265-003-29）、HW31（398-052-31 、900-025-31 、900-052-31）；HW32（900-026-32）、HW33（336-104-33）、HW34（251-014-34、264-013-34、261-057-34、261-058-34、313-001-34、336-105-34、398-005-34 至 398-007-34、900-300-34 至 900-308-34、900-349-34）、HW35（251-015-35、261-059-35、193-003-35、221-002-35 、900-350-35 至 900-356-35 、900-399-35）、HW46（261-087-46、384-005-46、900-037-46）、HW49（900-039-49、900-041-49

至 900-042-49 、900-045-49 至 900-047-49）。1 万吨/年
	
	

	济宁阳光化学有限公司
	济宁危证 19号
	收集、贮存、处置
	济宁阳光化学有限公司内部现有项目的可燃性危险废物以及济宁阳光化学有限公司其母公司所属子公司的可焚烧类危险废物 HW08（900-249-08），HW11（261-019-11 、451-003-11 、900-013-11），HW12（264-012-12），HW13（900-015-13），HW39（261-071-39），HW49（900-039-49、900-041-49、900-042-49），5000 吨/年的能力。


	5000
	2021 年 4 月 6 日至 2026 年 4月 5 日


	济宁海螺环保科技有限责任公司
	济宁危证 20号
	收集、贮存、处置
	HW02 医药废物（271-001-02 至 271-005-02、272-001-02 、272-003-02、272-005-02、275-001-02 至 275-008-02、276-001-02 至 276-005-02）；HW04农药废物（263-001-04 至 263-012-04、900-003-04）；

HW06 废有机溶剂与含有机溶剂废物（900-401-06 、900-402-06（不含反应性废物）、900-404-06（不含反应性废物）、900-405-06 、900-407-06、900-409-06）；HW08 废矿物油与含废矿物油废物（071-001-08、071-002-08、072-001-08 、251-001-08 至 251-006-08 、251-010-08 至 251-012-08、398-001-08、291-001-08 、900-199-08 至 900-201-08 、900-203-08 至900-205-08、900-209-08、900-210-08、900-213-08 至900-221-08、900-249-08）；HW09 油/水、烃/水混合物或乳化液（900-005-09 至 900-007-09）；HW11精（蒸）馏残渣（251-013-11 、252-001-11 至 252-005-11 、252-007-11、252-009-11 至 252-013-11 、252-016-11 、252-017-11 、451-001-11 至451-003-11、261-007-11 至 261-035-11、261-100-11、261-102-11、261-103-11、261-105-11 至 261-136-11 、309-001-11 、772-001-11 、900-013-11）；HW12染料、涂料废物（264-002-12 至 264-013-12 、900-250-12 至 900-256-12、900-299-12）；HW13 有机树脂类废物（265-101-13 至 265-104-13、900-014-13至 900-016-13 、900-451-13）；HW17 表面处理废物（336-050-17 至336-064-17、336-066-17 至 336-069-17 、336-100-17、336-101-17）；HW18焚烧处置残渣(符合飞灰接受标准限值的)（772-002-18 至 772-005-18）；HW34 废酸（251-014-34、264-013-34、261-057-34、261-058-34、313-001-34、336-105-34 、398-005-34 至 398-007-34 、900-300-34 至 900-308-34、900-349-34）；HW35 废碱（251-015-35、261-059-35、193-003-35、221-002-35、900-350-35 至 900-356-35 、900-399-35）；HW45 含有机卤化物废物（261-078-45 至 261-082-45、261-084-45 至 261-086-45）；HW48 有色金属采选和冶炼废物（091-001-48 、091-002-48 、321-002-48 、321-031-48、321-032-48 、321-003-48 至 321-014-48 、321-016-48 至 321-029-48、321-034-48、323-001-48）；HW49 其他废物（772-006-49 、900-039-49、900-041-49（不含反应性废物）、900-042-49 、900-046-49（不含反应性废物）、900-047-49 、900-999-49（不含反应性废物））；HW50 废催化剂（251-016-50 至 251-019-50 、261-151-50 至 261-183-50 、263-013-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50、772-007-50、900-048-50、900-049-50）。
	100000
	2024 年 11 月 25 日至 2028年 9 月 25 日

	山东华油新能源科技股份有限公司
	济宁危证 21号
	收集、贮存
	HW08 废矿物油与含矿物油废物（900-249-08）；HW09 油/水、烃/水混合物或乳化液（900-005-09 、900-006-09 、900-007-09）；HW49 其他废物（900-039-49 、900-041-49）。


	5000
	2025 年 4 月 22 日至 2026 年4 月 21 日


	济宁祥城环保有限公司
	济宁危证 22号
	收集、贮存、处置
	焚烧处理类：HW02（271-001-02 至 271-005-02、272-001-02 、272-003-02、272-005-02、275-001-02 至 275-006-02 、275-008-02 、276-001-02 至276-005-02）；HW03（900-002-03）；HW04（263-001-04 至 263-012-04、900-003-04）；HW06（900-401-06 、900-402-06 、900-404-06 、900-405-06、900-407-06、900-409-06）；HW08（071-001-08 、071-002-08 、072-001-08、251-001-08 至 251-006-08 、251-010-08 至 251-012-08 、900-199-08 至900-201-08、900-203-08 至 900-205-08、900-209-08、900-210-08、291-001-08、398-001-08、900-213-08 至 900-221-08 、900-249-08）；HW09（900-005-09至 900-007-09）；HW11（251-013-11、252-001-11 至 252-005-11、252-007-11、252-009-11 至 252-013-11 、252-016-11 、252-017-11 、451-001-11 至451-003-11、261-007-11 至 261-035-11、261-100-11 至 261-111-11、261-113-11至 261-136-11、309-001-11、772-001-11、900-013-11）；HW12（264-002-12至 264-013-12、900-250-12 至 900-256-12、900-299-12）；HW13（265-101-13至 265-104-13、900-014-13 至 900-016-13、900-451-13）；HW14（900-017-14）；HW17(336-063-17 、336-064-17)；HW18(772-005-18);HW21(193-002-21)；HW37（261-061-37 至 261-063-37 、900-033-37）；HW38（261-064-38 至261-069-38 、261-140-38）；HW39（261-070-39 、261-071-39）；HW40（261-072-40）；HW45（261-078-45 至 261-082-45 、261-084-45 至261-086-45）；HW49（772-006-49 、900-039-49 、900-041-49 、900-042-49、900-047-49 、900-999-49），1.5 万吨/年。物化处理类：HW02(271-002-02、275-006-02)；HW03（900-002-03）；HW06（900-404-06）；HW07（336-005-07）；HW08（251-001-08）；HW09（900-005-09 至 900-007-09）；HW11（252-013-11）；HW12（264-010-12、900-255-12、900-256-12）；HW17（336-052-17 至 336-058-17、336-060-17、336-062-17 至 336-064-17 、336-066-17 、336-069-17、336-101-17）；HW21（261-138-21、336-100-21）；HW22（304-001-22、398-004-22、398-005-22、398-051-22）；HW23（900-021-23）；HW31（398-052-31 、900-052-31）；HW32（900-026-32）；HW33（336-104-33）；HW34（251-014-34、264-013-34、261-057-34、261-058-34、313-001-34、336-105-34、398-005-34 至 398-007-34、900-300-34 至 900-308-34、900-349-34）；HW35（251-015-35、261-059-35、193-003-35、221-002-35 、900-350-35 至 900-356-35 、900-399-35）；HW49（900-042-49900-047-49），2 万吨/年。

固化填埋：HW02（271-003-02 、271-004-02 、272-003-02 、275-001-02、 275-003-02 、275-005-02）；HW04（263-006-04 、263-011-04）；HW06（900-409-06）；HW07（336-001-07 至 336-005-07 、336-049-07）；HW08(251-002-08 、900-200-08 、900-210-08);HW11（252-010-11、451-002-11）；HW12（264-002-12 至 264-009-12 、264-012-12）、HW13（265-104-13）；HW17（336-050-17 至336-064-17、336-066-17 至336-069-17、336-100-17 、336-101-17）；HW18（772-002-18 至 772-005-18）；HW19（900-020-19）；HW21（193-001-21、193-002-21、261-041-21 至 261-044-21、261-137-21、314-001-21 至 314-003-21 、336-100-21、398-002-21）；HW22（304-001-22、398-004-22、398-005-22、398-051-22）；HW23（312-001-23、336-103-23 、384-001-23 、900-021-23）；HW24（261-139-24）；HW31（304-002-31 、398-052-31 、384-004-31 、243-001-31 、900-052-31、900-025-31）；HW32（900-026-32）；HW33（092-003-33 、900-027-33 至900-029-33）；HW34(900-349-34)；HW37（261-063-37）；HW38（261-069-38）；HW40（261-072-40）；HW45（261-081-45、261-086-45）；HW46（261-087-46、384-005-46 、900-037-46）；HW47（261-088-47 、336-106-47）；HW49（309-001-49、772-006-49、900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-044-49至 900-047-49、900-999-49）；HW50（261-151-50 至 261-183-50、263-013-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50、772-007-50、900-048-50、900-049-50），2 万吨/年。
	55000
	2021 年 8 月 16  日至 2026 年6 月 3 日

	济宁阔程能源有限公司
	济宁危证 23号
	收集、贮存、利用
	废矿物油 HW08（900-199-08 、900-214-08 、900-217-08 、900-218-08、900-219-08 、900-220-08 、900-249-08（其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油））
	50000
	2021 年 7 月 6 日至 2026 年 7月 5 日

	济宁明德环保科技有限公司
	济宁危证 24号
	收集、贮存、利用、处置
	焚烧处置：271-001-02 至 271-005-02、272-001-02、272-003-02、272-005-02、275-001-02 至 275-006-02 、275-008-02 、276-001-02 至 276-005-02，900-002-03 ，263-001-04 至 263-006-04 、263-007-04（废吸附剂和废水分离器产生的废物）、263-008-04 至 263-012-04 、900-003-04 ，900-401-06、900-402-06、900-404-06、900-407-06、900-405-06、900-409-06，336-002-07、336-005-07、336-049-07，071-001-08、071-002-08、072-001-08、251-001-08至 251-006-08 、251-010-08 至 251-012-08 、900-199-08 至 900-201-08、900-203-08 至 900-205-08 、900-209-08 、900-210-08 、900-213-08 至900-221-08、900-249-08、398-001-08、291-001-08，900-005-09 至 900-007-09，251-013-11、252-001-11 至 252-005-11 、252-007-11 、252-009-11 至252-013-11、252-016-11 、451-001-11 至 451-003-11 、261-007-11 至261-011-11、261-013-11 至 261-035-11、261-100-11 至 261-111-11、261-113-11至 261-136-11 、309-001-11 、772-001-11 、900-013-11 ，264-002-12 至264-008-12 、264-011-12 至 264-013-12 、900-250-12 至 900-256-12、900-299-12 ，265-101-13 至 265-104-13 、900-014-13 至 900-016-13、900-451-13，266-009-16、266-010-16、231-001-16、231-002-16、398-001-16、873-001-16、806-001-16、900-019-16，772-005-18，251-015-35，261-061-37至 261-063-37、900-033-37，772-006-49、900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-044-49 至 900-047-49 、900-999-49 ，900-048-50。物化处理及资源化利用：263-007-04（废水和废硫酸），071-001-08、071-002-08、072-001-08 、251-001-08 至 251-006-08 、251-010-08 至251-012-08 、900-199-08 至 900-201-08 、900-203-08 至 900-205-08、900-209-08、900-210-08、900-213-08 至 900-221-08、900-249-08，900-005-09至 900-007-09，252-001-11、252-007-11、252-009-11、252-013-11，264-009-12

至 264-011-12，336-052-17 至 336-058-17、336-060-17（废液）、336-062-17至 336-064-17、336-066-17（废液）、336-069-17、336-101-17，261-138-21，384-001-23、900-021-23，251-014-34、264-013-34、261-057-34、261-058-34、313-001-34、336-105-34 、398-005-34 至 398-007-34 、900-300-34 至900-308-34、900-349-34，251-015-35、261-059-35、193-003-35、221-002-35、900-350-35 至 900-356-35、900-399-35，309-001-49、772-006-49、900-041-49、900-042-49 、900-047-49 、900-999-49。

填埋处置：071-002-08、251-002-08、251-003-08，451-002-11，264-002-12，265-104-13 ，336-050-17 至 336-064-17 、336-066-17 至 336-069-17、336-101-17 ，772-002-18 至 772-004-18 ，193-001-21 、261-041-21 至261-044-21、261-137-21、314-001-21 至 314-003-21、336-100-21、398-002-21，304-001-22、398-005-22、398-051-22，336-103-23、312-001-23、900-021-23，304-002-31、384-004-31、243-001-31、900-025-31、900-052-31，261-087-46、384-005-46、900-037-46 ，321-002-48 、321-031-48 ，772-006-49（不含感染性）、900-042-49 、900-044-49 、900-046-49 、900-047-49 、900-999-49，

261-173-50 、772-007-50 、900-049-50。
	90000
	2023 年 12 月 18  日至 2027年 12 月 1 日

	济宁正鑫再生资源有限公司
	济宁危证 25号
	收集、贮存、利用
	HW08 废矿物油与含矿物油废物（900-249-08），HW49 其他废物

(900-041-49)
	6000
	2021 年 12 月 10  日至 2026年 12 月 9 日

	山东鲁抗中和环保科技有限公司邹城分公司
	济宁危证 26号
	收集、贮存、利用、处置
	利用：HW02 医药废物（275-006-02 、276-002-02）（泰乐菌素菌渣、泰万菌素菌渣、大观霉素菌渣、螺旋霉素菌渣、泰妙菌素菌渣）、HW04 农药废物（263-008-04）（多杀菌素菌渣），83000 吨/年；处置：HW09 油/水、烃/水混合物或乳化液（900-005-09 至 900-007-09）；HW17 表面处理废物（336-064-17）；HW34 废酸（264-013-34、261-057-34、261-058-34、313-001-34、900-300-34 至 900-302-34、900-304-34、900-306-34、900-349-34）；HW35 废碱（251-015-35、261-059-35、221-002-35、900-350-35至 900-353-35 、900-356-35），37500 吨/年。


	120500
	2025 年 10 月 11  日至 2030年 10 月 10 日

	汶上县协恒再生资源有限公司
	济宁危证 27号
	收集、贮存
	废铅蓄电池 HW31（900-052-31）
	5000
	2023年 1 月5日至 2026年 1月4日

	汶上县东环环保科技有限公司
	济宁危证 28号
	收集、贮存
	废铅蓄电池 HW31（900-052-31）
	12000
	2023年 1 月5日至 2026年 1月4日

	济宁利特生物工程有限公司
	济宁危证 29号
	收集、贮存、利用
	抗生素发酵废渣（HW02 中 271-002-02 、275-006-02 、276-002-02）
	30000
	2023 年 1 月 12  日至 2028 年1 月 11 日


	济宁城美环保科技有限公司
	济宁危证 30号
	收集、贮存
	废铅蓄电池 HW31（900-052-31）
	20000
	2025年 7 月 8  日至 2028 年

7月 7 日

	济宁济润再生资源有限公司
	济宁危证 31号
	收集、贮存
	废铅蓄电池 HW31（900-052-31）
	10000
	2023 年 3 月 22  日至 2026 年3 月 21 日

	邹城市清青环保科技有限公司
	济宁危证 33号
	收集、贮存
	废铅蓄电池 HW31（900-052-31）
	10000
	2023 年 4 月 14  日至 2026 年4 月 13 日

	济宁市智鑫洁源废旧物资回收有限公司
	济宁危证 34号
	收集、贮存
	废铅蓄电池 HW31（900-052-31）
	3700
	2023 年 4 月 14  日至 2026 年4 月 13 日

	济宁市安平环保科技有限公司
	济宁危证 35号
	收集、贮存
	废铅蓄电池 HW31（900-052-31）
	12000
	2023 年 4 月 14  日至 2026 年4 月 22 日

	梁山远森新能源有限公司
	济宁危证 36号
	收集、贮存
	废铅蓄电池 HW31（900-052-31）
	30000
	2023 年 6 月 2 日至 2026 年 6月 1 日

	济宁盛鑫再生资源有限公司
	济宁危证 37号
	收集、贮存
	废铅蓄电池 HW31（900-052-31）
	50000
	2023 年 6 月 26  日至 2026 年6 月 25 日

	康济（山东）资源环保科技有限公司
	济宁危证 38号
	收集、贮存
	HW03 废药物、药品 HW03（900-002-03）、HW08 废矿物油与含矿物油废物（900-214-08 、900-219-08）、HW09 油/水、烃/水混合物或乳化液（900-006-09）、HW14 新化学物质废物（900-017-14）、HW16 感光材料废物（900-019-16）、HW29 含汞废物（900-023-29）、HW34 废酸（900-349-34）、HW35 废碱（900-356-35）、HW49 其他废物（900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-044-49、900-045-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49）。
	1000
	2026 年 1 月 15日至 2027年 1月 14 日

	山东浩威新能源科技股份有限公司
	济宁危证 39号
	收集、贮存
	废铅蓄电池 HW31（900-052-31）
	50000
	2024 年 1 月 16  日至 2027 年1 月 15 日

	山东梁山拓金再生资源有限公司
	济宁危证 40号
	收集、贮存、利用
	废电路板 HW49 其他废物（900-045-49）
	5000
	2024 年 2 月 20  日至 2029 年2 月 19 日

	汶上县川广再生资源有限公司
	济宁危证 41号
	收集、贮存
	废铅蓄电池 HW31（900-052-31）
	30000
	2026 年 1月 4 日至 2027 年

1月3日


	邹城市利源鑫环保有限公司
	济宁危证 42号
	收集、贮存
	废铅蓄电池 HW31（900-052-31）
	10000
	2024 年 5 月 8 日至 2027 年 5月 7 日

	邹城市森海环保科技有限公司
	济宁危证 43号
	收集、贮存
	废铅蓄电池 HW31（900-052-31）
	11900
	2024 年 10 月 22  日至 2027年 10 月 21 日

	山东碧云天再生资源科技有限公司
	济宁危证 44号
	收集、贮存、利用
	废活性炭（不包括废气处理过程中吸附 VOCs 的废活性炭及含有重金属的废活性炭），涉及的代码：HW02 医药废物（271-003-02 、271-004-02、272-003-02、275-003-02 、275-005-02 、276-003-02 、276-004-02）、HW04农药废物（263-007-04、263-010-04）、HW05 木材防腐剂废物（266-001-05）、HW06 废有机溶剂与含有机溶剂废物（900-405-06）、HW08 废矿物油与含矿物油废物（251-012-08、900-213-08）、HW12 染料、涂料废物（264-011-12）、HW13 有机树脂类废物（265-103-13）、HW37 有机磷化合物废物（261-062-37）、HW38 有机氰化物废物（261-068-38）、HW39 含酚废物（261-071-39）、HW45 含有机卤化物废物（261-079-45 、261-080-45、261-084-45）、HW49 其他废物（900-039-49 、900-041-49）。
	20000
	2024 年 11 月 14  日至 2029年 11 月 13 日

	济宁诚德再生资源有限公司
	济高新危证001 号
	收集、贮存
	机动车维修活动中产生的废矿物油（HW08900-214-08）
	5000
	2023 年 3 月 26 日至 2026 年3 月 25 日

	嘉祥县荣腾再生资源有限公司
	济嘉环危许2022001 号
	收集、贮存
	机动车维修活动中产生的废矿物油（HW08）
	5000
	2025 年 05 月 15  日至 2028年 05 月 14 日

	济宁市智鑫洁源废旧物资回收有限公司
	金危废 001

号
	收集、贮存
	机动车维修活动中产生的废矿物油（HW08：900-214-08)
	2000
	2025年 10 月 27  日至 2028年 10 月 26 日

	邹城市利源鑫环保有限公司
	邹危许 002

号
	收集、贮存
	机动车维修活动中生产的废矿物油（HW08900-214-08）
	1000
	2024 年 3 月 25  日至 2027 年3 月 24 日

	济宁华鲁屹环保科技有限公司
	邹危许 001

号
	收集、贮存
	机动车维修活动中生产的废矿物油（HW08900-214-08）
	300
	2022 年 9 月 30  日至 2025 年9 月 29 日

	济宁酷特环保科技有限公司
	邹危许 003

号
	收集、贮存
	机动车维修活动中生产的废矿物油（HW08900-214-08）
	1000
	2023 年 3 月 25  日至 2026 年3 月 24 日


6.危险废物自行利用处置情况
2025年，济宁市自行利用危险废物16.18万吨， 自行处置危险废物 2.46万吨，主要种类为HW34 废酸、 HW 02医药废物、HW11 精（蒸）馏残渣、 HW18 焚烧处置残渣、HW49 其他废物。

7.主要处置设施情况
2025年，本市共有 8家单位从事危险废物处置活动，危险废物处置能力为 43.05万吨/年，主要处置设施情况见表 6。
表 6    危险废物处置设施情况
	危险废物许
可证持证单位名称
	核准
经营方式
	核准收集利用处置贮存废物类别/
代码
	核准收集利用处置贮存能力（ 吨/年）

	济宁丹佳环境服务有限公司
	收集、贮存、处置
	焚烧处理类：HW02（271-001-02至271-005-02、272-001-02、272-003-02、272-005-02、275-001-02至275-008-02、276-001-02至276-005-02）；HW03（900-002-03）；HW04（263-001-04至263-006-04、263-007-04、263-008-04至263-012-04、900-003-04]；HW05（266-001-05至266-003-05、900-004-05）；HW06（900-401-06至900-402-06、900-404-06、900-405-06、900-407-06、900-409-06）；HW07（336-002-07）；HW08（251-001-08至251-012-08、900-199-08至900-201-08、900-203-08至900-205-08、900-209-08至900-221-08、900-249-08）；HW09（900-006-09、900-007-09）；HW11（251-013-11、252-001-11至252-005-11、252-007-11、252-009-11至252-013-11、252-016-11、451-001-11至451-003-11、261-007-11、261-008-11、261-012-11至261-031-11、261-032-11、261-033-11、261-034-11、261-035-11、261-100-11、261-101-11、261-102-11、261-103-11至261-105-11、261-106-11、261-107-11至261-111-11、261-113-11至261-133-11、261-135-11、261-136-11、772-001-11、900-013-11）；HW12（264-004-12、264-008-12、264-009-12至264-013-12、900-250-12至900-256-12、900-299-12）；HW13（265-101-13至265-104-13、900-014-13至900-016-13、900-451-13）；HW14（900-017-14）；HW16（266-009-16、266-010-16、231-001-16、231-002-16、398-001-16、900-019-16）；HW17（336-050-17至336-069-17、336-101-17）；HW18（772-005-18）；HW19（900-020-19）；HW21（193-001-21、193-002-21）；HW33（336-104-33、900-027-33至900-029-33）；HW37（261-061-37至261-063-37、900-033-37）；HW38（261-064-38至261-069-38、261-140-38）；HW39（261-070-39、261-071-39）；HW40（261-072-40）；HW45（261-078-45至261-082-45、261-084-45至261-086-45）；HW49（900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49）；HW50（261-151-50至261-153-50、261-157-50至261-161-50、261-164-50、261-166-50、261-167-50、261-170-50、261-171-50、261-172-50、261-174-50、261-175-50、261-177-50、261-180-50至261-183-50、263-013-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50、900-048-50）。3万吨/年

物化处理：HW09（900-005-09至900-007-09）、HW20（261-040-20）、HW21（261-138-21）、HW22（304-001-22、398-004-22、398-005-22、398-051-22）、HW24（261-139-24）、HW26（384-002-26）、HW29（265-002-29、265-003-29）、HW31（398-052-31、900-025-31、900-052-31）；HW32（900-026-32）、HW33（336-104-33）、HW34（251-014-34、264-013-34、261-057-34、261-058-34、313-001-34、336-105-34、398-005-34至398-007-34、900-300-34至900-308-34、900-349-34）、HW35（251-015-35、261-059-35、193-003-35、221-002-35、900-350-35至900-356-35、900-399-35）、HW46（261-087-46、384-005-46、900-037-46）、HW49（900-039-49、900-041-49至900-042-49、900-045-49至900-047-49）。1万吨/年。


	40000


	济宁海螺环保

科技有限责任

公司
	收集、贮存、处置
	HW02医药废物（271-001-02至271-005-02、272-001-02、272-003-02、272-005-02、275-001-02至275-008-02、276-001-02至276-005-02）；HW04农药废物（263-001-04至263-012-04、900-003-04）；HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物（900-401-06、900-402-06（不含反应性废物）、900-404-06（不含反应性废物）、900-405-06、900-407-06、900-409-06）；HW08废矿物油与含废矿物油废物（071-001-08、071-002-08、072-001-08、251-001-08至251-006-08、251-010-08至251-012-08、398-001-08、291-001-08、900-199-08至900-201-08、900-203-08至900-205-08、900-209-08、900-210-08、900-213-08至900-221-08、900-249-08）；HW09油/水、烃/水混合物或乳化液（900-005-09至900-007-09）；HW11精（蒸）馏残渣（251-013-11、252-001-11至252-005-11、252-007-11、252-009-11至252-013-11、252-016-11、252-017-11、451-001-11至451-003-11、261-007-11至261-035-11、261-100-11、261-102-11、261-103-11、261-105-11至261-136-11、309-001-11、772-001-11、900-013-11）；HW12染料、涂料废物（264-002-12至264-013-12、900-250-12至900-256-12、900-299-12）；HW13有机树脂类废物（265-101-13至265-104-13、900-014-13至900-016-13、900-451-13）；HW17表面处理废物（336-050-17至336-064-17、336-066-17至336-069-17、336-100-17、336-101-17）；HW18焚烧处置残渣(符合飞灰接受标准限值的)（772-002-18至772-005-18）；HW34废酸（251-014-34、264-013-34、261-057-34、261-058-34、313-001-34、336-105-34、398-005-34至398-007-34、900-300-34至900-308-34、900-349-34）；HW35废碱（251-015-35、261-059-35、193-003-35、221-002-35、900-350-35至900-356-35、900-399-35）；HW45含有机卤化物废物（261-078-45至261-082-45、261-084-45至261-086-45）；HW48有色金属采选和冶炼废物（091-001-48、091-002-48、321-002-48、321-031-48、321-032-48、321-003-48至321-014-48、321-016-48至321-029-48、321-034-48、323-001-48）；HW49其他废物（772-006-49、900-039-49、900-041-49（不含反应性废物）、900-042-49、900-046-49（不含反应性废物）、900-047-49、900-999-49（不含反应性废物））；HW50废催化剂（251-016-50至251-019-50、261-151-50至261-183-50、263-013-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50、772-007-50、900-048-50、900-049-50）。
	100000

	济宁祥城环保有限公司
	收集、贮存、处置
	焚烧处理类：HW02（271-001-02至271-005-02、272-001-02、272-003-02、272-005-02、275-001-02至275-006-02、275-008-02、276-001-02至276-005-02）；HW03（900-002-03）；HW04（263-001-04至263-012-04、900-003-04）；HW06（900-401-06、900-402-06、900-404-06、900-405-06、900-407-06、900-409-06）；HW08（071-001-08、071-002-08、072-001-08、251-001-08至251-006-08、251-010-08至251-012-08、900-199-08至900-201-08、900-203-08至900-205-08、900-209-08、900-210-08、291-001-08、398-001-08、900-213-08至900-221-08、900-249-08）；HW09（900-005-09至900-007-09）；HW11（251-013-11、252-001-11至252-005-11、252-007-11、252-009-11至252-013-11、252-016-11、252-017-11、451-001-11至451-003-11、261-007-11至261-035-11、261-100-11至261-111-11、261-113-11至261-136-11、309-001-11、772-001-11、900-013-11）；HW12（264-002-12至264-013-12、900-250-12至900-256-12、900-299-12）；HW13（265-101-13至265-104-13、900-014-13至900-016-13、900-451-13）；HW14（900-017-14）；HW17(336-063-17、336-064-17)；HW18(772-005-18);HW21(193-002-21)；HW37（261-061-37至261-063-37、900-033-37）；HW38（261-064-38至261-069-38、261-140-38）；HW39（261-070-39、261-071-39）；HW40（261-072-40）；HW45（261-078-45至261-082-45、261-084-45至261-086-45）；HW49（772-006-49、900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-047-49、900-999-49），1.5万吨/年。
物化处理类：HW02(271-002-02、275-006-02)；HW03（900-002-03）；HW06（900-404-06）；HW07（336-005-07）；HW08（251-001-08）；HW09（900-005-09至900-007-09）；HW11（252-013-11）；HW12（264-010-12、900-255-12、900-256-12）；HW17（336-052-17至336-058-17、336-060-17、336-062-17至336-064-17、336-066-17、336-069-17、336-101-17）；HW21（261-138-21、336-100-21）；HW22（304-001-22、398-004-22、398-005-22、398-051-22）；HW23（900-021-23）；HW31（398-052-31、900-052-31）；HW32（900-026-32）；HW33（336-104-33）；HW34（251-014-34、264-013-34、261-057-34、261-058-34、313-001-34、336-105-34、398-005-34至398-007-34、900-300-34至900-308-34、900-349-34）；HW35（251-015-35、261-059-35、193-003-35、221-002-35、900-350-35至900-356-35、900-399-35）；HW49（900-042-49900-047-49），2万吨/年。
固化填埋：HW02（271-003-02、271-004-02、272-003-02、275-001-02、275-003-02、275-005-02）；HW04（263-006-04、263-011-04）；HW06（900-409-06）；HW07（336-001-07至336-005-07、336-049-07）；HW08(251-002-08、900-200-08、900-210-08);HW11（252-010-11、451-002-11）；HW12（264-002-12至264-009-12、264-012-12）、HW13（265-104-13）；HW17（336-050-17至336-064-17、336-066-17至336-069-17、336-100-17、336-101-17）；HW18（772-002-18至772-005-18）；HW19（900-020-19）；HW21（193-001-21、193-002-21、261-041-21至261-044-21、261-137-21、314-001-21至314-003-21、336-100-21、398-002-21）；HW22（304-001-22、398-004-22、398-005-22、398-051-22）；HW23（312-001-23、336-103-23、384-001-23、900-021-23）；HW24（261-139-24）；HW31（304-002-31、398-052-31、384-004-31、243-001-31、900-052-31、900-025-31）；HW32（900-026-32）；HW33（092-003-33、900-027-33至900-029-33）；HW34(900-349-34);HW37（261-063-37）；HW38（261-069-38）；HW40（261-072-40）；HW45（261-081-45、261-086-45）；HW46（261-087-46、384-005-46、900-037-46）；HW47（261-088-47、336-106-47）；HW49（309-001-49、772-006-49、900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-044-49至900-047-49、900-999-49）；HW50（261-151-50至261-183-50、263-013-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50、772-007-50、900-048-50、900-049-50），2万吨/年。

	55000


	济宁明德环保科技有限公司
	收集、贮存、利用、处置
	焚烧处置：271-001-02至271-005-02、272-001-02、272-003-02、272-005-02、275-001-02至275-006-02、275-008-02、276-001-02至276-005-02，900-002-03，263-001-04至263-006-04、263-007-04（废吸附剂和废水分离器产生的废物）、263-008-04至263-012-04、900-003-04，900-401-06、900-402-06、900-404-06、900-407-06、900-405-06、900-409-06，336-002-07、336-005-07、336-049-07，071-001-08、071-002-08、072-001-08、251-001-08至251-006-08、251-010-08至251-012-08、900-199-08至900-201-08、900-203-08至900-205-08、900-209-08、900-210-08、900-213-08至900-221-08、900-249-08、398-001-08、291-001-08，900-005-09至900-007-09，251-013-11、252-001-11至252-005-11、252-007-11、252-009-11至252-013-11、252-016-11、451-001-11至451-003-11、261-007-11至261-011-11、261-013-11至261-035-11、261-100-11至261-111-11、261-113-11至261-136-11、309-001-11、772-001-11、900-013-11，264-002-12至264-008-12、264-011-12至264-013-12、900-250-12至900-256-12、900-299-12，265-101-13至265-104-13、900-014-13至900-016-13、900-451-13，266-009-16、266-010-16、231-001-16、231-002-16、398-001-16、873-001-16、806-001-16、900-019-16，772-005-18，251-015-35，261-061-37至261-063-37、900-033-37，772-006-49、900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-044-49至900-047-49、900-999-49，900-048-50。
物化处理及资源化利用：263-007-04（废水和废硫酸），071-001-08、071-002-08、072-001-08、251-001-08至251-006-08、251-010-08至251-012-08、900-199-08至900-201-08、900-203-08至900-205-08、900-209-08、900-210-08、900-213-08至900-221-08、900-249-08，900-005-09至900-007-09，252-001-11、252-007-11、252-009-11、252-013-11，264-009-12至264-011-12，336-052-17至336-058-17、336-060-17（废液）、336-062-17至336-064-17、336-066-17（废液）、336-069-17、336-101-17，261-138-21，384-001-23、900-021-23，251-014-34、264-013-34、261-057-34、261-058-34、313-001-34、336-105-34、398-005-34至398-007-34、900-300-34至900-308-34、900-349-34，251-015-35、261-059-35、193-003-35、221-002-35、900-350-35至900-356-35、900-399-35，309-001-49、772-006-49、900-041-49、900-042-49、900-047-49、900-999-49。
填埋处置：071-002-08、251-002-08、251-003-08，451-002-11，264-002-12，265-104-13，336-050-17至336-064-17、336-066-17至336-069-17、336-101-17，772-002-18至772-004-18，193-001-21、261-041-21至261-044-21、261-137-21、314-001-21至314-003-21、336-100-21、398-002-21，304-001-22、398-005-22、398-051-22，336-103-23、312-001-23、900-021-23，304-002-31、384-004-31、243-001-31、900-025-31、900-052-31，261-087-46、384-005-46、900-037-46，321-002-48、321-031-48，772-006-49（不含感染性）、900-042-49、900-044-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49，261-173-50、772-007-50、900-049-50。
	90000

	山东鲁抗中和环保科技有限公邹城分公司
	收集、贮存、利用、处置
	利用:HW02医药废物(275-006-02、276-002-02)(泰乐菌素菌渣泰万菌素菌渣、大观霉素菌渣、螺旋霉素菌渣、泰妙菌素菌渣)、HW04农药废物(263-008-04)(多杀菌素菌渣)，83000吨/年;处置:HW09油/水、烃/水混合物或乳化液(900-005-09至900-007-09)HW17表面处理废物(336-064-17);HW34废酸(264-013-34261-057-34、261-058-34、313-001-34、900-300-34至900-302-34900-304-34、900-306-34、900-349-34);HW35 废碱(251-015-35261-059-35、221-002-35、900-350-35至900-353-35、900-356-35900-399-35)，37500吨/年。
	120500

	济宁阳光化学有限公司
	收集、贮存、处置
	济宁阳光化学有限公司内部现有项目的可燃性危险废物以及济宁阳光化学有限公司其母公司所属子公司的可焚烧类危险废物HW08(900-249-08)，HW11(261-019-11、451-003-11、900-013-11).HW12(264-012-12)，HW13(900-015-13)，HW39(261-071-39)，HW49(900-039-49、900-041-49900-042-49)，5000吨/年的能力。
	5000

	济宁市远东生态环保有限公司
	收集、贮存、处置
	IW01 医疗度物(84100101、841002-01841-003-01841-004-01841-005-01)。
	20000


三、生活垃圾

1.产生、利用及处理情况

2025 年，本市城乡生活垃圾产生量为227.93万吨，其中，城市生活垃圾产生量126.52万吨，农村生活垃圾产生量 101.41万吨。本市城乡生活垃圾无害化处理量为227.93万吨，无害化处理率为100%，其中，城市生活垃圾无害化处理量126.52 万吨，无害化处理率为100%，农村生活垃圾无害化处理量101.41万吨，无害化处理率为100%。

2.生活垃圾处理设施情况

本市共有生活垃圾焚烧处理设施10座，总处理能力为 288.35万吨/年，其中焚烧处理能力占比100%。本市生活垃圾处理设施情况见表 7。

表7   济宁市生活垃圾焚烧处理设施情况

	设施所属

县市区
	设施名称及类型
	设计处理能力

（万吨/年）
	实际处理量

（万吨）

	济宁市
	济宁市生活垃圾焚烧发电项目
	29.2
	29.81

	兖州区
	兖州区生活垃圾焚烧发电项目
	54.75
	40.52

	泗水县
	泗水县生活垃圾焚烧发电项目
	14.6
	11.02

	邹城市
	邹城市生活垃圾焚烧发电项目
	32.85
	35.29

	微山县
	微山县生活垃圾焚烧发电项目
	21.9
	13.47

	鱼台县
	鱼台县生活垃圾焚烧发电项目
	14.6
	12.47

	金乡县
	金乡县生活垃圾焚烧发电项目
	29.2
	19.56

	嘉祥县
	嘉祥环保能源发电项目
	36.5
	40.05

	汶上县
	汶上县环保科技发电项目
	27.375
	31.88

	梁山县
	梁山县环保能源发电项目
	27.375
	20.54


四、建筑垃圾

1.产生、利用及处理情况

2025 年，本市建筑垃圾产生量为813.42万吨，资源化利用量81.29万吨、平衡利用731.20万吨、临时贮存0.93万吨。

工程渣土（含工程泥浆）产生量为716.45万吨，平衡利用716.45万吨；工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾产生量96.97万吨，其中，资源化利用量81.29万吨、平衡利用14.75万吨、临时贮存0.93万吨。

2.主要处理设施情况

2025 年，本市共有14家建筑垃圾资源化处理设施，建筑垃圾处理能力为565.75万吨/年，主要处理设施情况见表 8。

表8   济宁市2025年建筑垃圾处理设施情况

	处理设施名称
	处理建筑垃圾

种类
	设计处理能力

（万吨/年）
	实际处理量

（万吨）

	中森固废处理循环经济产业园建筑垃圾资源化利用项目
	混凝土、废石料
	18.25
	24.16

	济宁君安再生资源有限公司
	混凝土、废石料
	43.8
	7.3

	山东广通路桥工程有限公司
	混凝土、楼板、废石料
	36.5
	8.84

	高新技术产业开发区济宁君蓝环保科技有限公司
	混凝土、废石料
	73
	14.458

	济宁山海天再生资源有限公司
	混凝土、废石料、沥青路面
	73
	5.57

	山东惠孚建设工程有限公司
	混凝土、楼板、废石料
	18.25
	0.094

	泗水天石新型建材有限公司
	混凝土、废石料、沥青路面
	36.5
	0.074

	邹城宏强建材有限公司
	混凝土、楼板、砖块、废石料
	21.9
	1.99

	鱼台县中隋新型建材有限公司
	混凝土、楼板、砖块、废石料
	36.5
	0.084

	鱼台顺通水泥制品有限公司
	混凝土、楼板、砖块、废石料
	18.25
	1.78

	金乡县山东得盛公路工程有限公司
	混凝土、楼板、砖块、废石料
	36.5
	1.79

	嘉祥县醴泉再生资源利用公司
	混凝土、废石料
	94.9
	0.12

	汶上县展梦新材料科技有限公司
	混凝土、废石料
	21.9
	7.79

	梁山胜大优品垃圾处理有限公司
	混凝土、废石料
	36.5
	3.88


五、农业固体废物

1.农作物秸秆产生及利用情况

2025 年，本市农作物秸秆产生量为 635 万吨，可收集量 535 万吨，利用量 515 万吨，利用率为 96.32%。

2.农作物秸秆利用设施情况

2025 年，本市共有 139 家单位从事农作物秸秆利用活动，主要利用设施情况见表9。

表9  济宁市2025年农作物秸秆利用设施情况

	利用设施所属单位名称
	利用方式
	设计处理能力

（万吨/年）
	实际利用量

（万吨）

	济宁鸿运棉纤维科技有限公司
	原料化
	50
	45

	华能山东泗水新能源有限公司
	燃料化
	30
	3

	优牧（梁山）畜牧科技有限公司
	饲料化
	3
	0.7

	山东世纪智慧农业科技有限公司
	基料化
	2
	2

	山东爱福地生物科技有限公司
	肥料化
	2
	1


3.畜禽粪污产生及利用情况

2025年全市畜禽粪污产生量约906.7万吨，利用量约836.8万吨，畜禽粪污综合利用率达92.3%。

4.畜禽粪污处理设施情况

2025年，本市共有 3 家畜禽养殖场（户）从事畜禽粪污处理活动，本市畜禽粪污处理能力为 5.9 万吨/年，主要处理设施情况见表 10。

表10  济宁市2025年畜禽粪污处理设施情况

	设施所属畜

禽养殖场

（户）名称
	处理设施

类型
	处理粪污

种类
	粪污处理方式
	设计处理能力

（万吨/年）
	实际处理量

（万吨）

	山东金秋农牧科技股份有限公司
	发酵罐
	鸡粪
	发酵
	1.9
	1.23

	昊源生物有机肥有限公司
	发酵池
	猪粪、牛粪
	堆肥
	2
	1.1

	济宁天合农牧发展有限公司
	发酵池
	鸡粪
	堆肥
	2
	1.0


六、城镇污水处理厂污泥

1.城镇污水处理厂污泥产生及处理情况

2025年，本市建成并运行的城镇污水处理厂30座，年污泥产生量为57732.61吨，处置量为57732.61吨，处置率100%。

2.污泥处理设施情况

2025年，本市有27家单位开展污泥处置活动，污泥处置能力为135.18万吨/年，主要处置设施情况见表11。

表11  济宁市2025年污泥处置设施情况

	处置设施所属单位名称
	处理设施类型
	设计处理能力

（万吨/年）
	实际处理量

（吨）

	济宁北控合利环境科技有限公司
	焚烧
	10.95
	3345.52

	北京顺鸿金建环境科技发展有限公司
	建材利用
	1.4
	1464

	济宁昊正新型建材有限公司
	建材利用
	4
	78.65

	济宁宏润生态农业开发有限责任公司
	土地利用
	2
	2760.44

	济宁鸿鑫农业科技有限公司
	土地利用
	1
	4929.57

	济宁佳沃生态农业发展有限公司
	土地利用
	8
	2422

	济宁凯昌再生资源有限公司
	建材利用
	0.8
	396

	济宁隆冉特种养殖有限公司
	土地利用
	9
	360

	济宁瑞禾生物科技有限公司
	土地利用
	5
	1884.72

	济宁市乐丰汇生态农业发展有限公司
	土地利用
	0.6
	651

	济宁沃多肥生物科技有限公司
	土地利用
	0.8
	1385.9

	济宁远山生态农业开发有限公司
	土地利用
	9
	3139.77

	济宁正辰环保科技有限公司
	建材利用
	2.4
	57.7

	嘉祥鹿富农业科技有限公司
	土地利用
	2
	4672.03

	嘉祥县鑫鑫农业科技发展有限公司
	土地利用
	1.6
	3237.08

	临沂市彦彬新型建材有限公司
	建材利用
	3
	127.17

	宁阳县永聚新型建材有限公司
	建材利用
	1
	1100.85

	平邑县炳森新型建材有限公司
	建材利用
	4.5
	1740.31

	曲阜牧丰商贸有限公司
	土地利用
	2
	1261

	山东佰事达生态农业有限公司
	制肥
	20
	1993.01

	山东驰盛环境技术有限公司
	焚烧
	4
	8.73

	山东鲁宣农业发展有限公司
	土地利用
	2.6
	1486

	山东群青生态农业发展有限公司
	土地利用
	8
	7007.36

	山东乡泉生态农业有限公司
	土地利用
	18
	2832.39

	泗水海螺创业环境工程有限责任公司
	焚烧
	4.38
	952.16

	微山鼎祥生态农业发展有限公司
	土地利用
	5.5
	2161.49

	邹城光大环保能源有限公司
	焚烧
	3.65
	6277.82


七、再生资源

1.回收情况

2025年，本市废钢铁、废有色金属、废塑料、废纸、废橡胶、废弃电器电子产品、报废机动车、废玻璃等八大类重点再生资源回收总量65.7万吨，同比增长5.1%。
2.废弃电器电子产品回收及拆解处理情况

2025年，本市回收废弃电器电子产品483444台。本市共有1家废弃电器电子产品处理资格企业，总核准年处理“四机一脑”（电视机、洗衣机、电冰箱、房间空调器、微型计算机）能力21万台/年，实际拆解处理的废弃电器电子产品共4.2万台。其中，废洗衣机拆解处理量3.5万台、废电冰箱拆解处理量3万台、废房间空调器拆解处理量3.5万套、废微型计算机拆解处理量11万套。

3.报废机动车回收及拆解情况

2025年，本市报废机动车回收量90890辆，约11.7万吨；主要拆解产物包括废钢铁、废铜铝等有色金属、废塑料、废玻璃、废轮胎，拆解产物总量约9.3万吨，处置量约2.4万吨。

4.一次性塑料制品使用及回收情况

2025年，我市纳入报告范围的商品零售场所一次性塑料制品使用量约为600万个；快递企业一次性塑料制品使用量为0.0085万吨，塑料废弃物回收量为0.0079万吨。
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